Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

Höhe 100 mm, Dicke 2,8 mm

Mit flexibler Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss; auch für Noppen-Oberfläche geeignet.

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.