Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.

Treppenkante mit Einschublippe mit Anschlussmaß für Bodenbeläge von

a) 2,0 bis 2,7 mm Dicke.

b) 3,5 bis 4,0 mm Dicke.

Abmessungen 43 mm (waagrecht), 19 mm (senkrecht)

Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

**Klebung:**

mit Kontaktklebstoff nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.