Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt. Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

Treppenwinkel Geländerseite:

* Innenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm
* Außenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Treppenwinkel Wandseite:

* Innenwinkel, Höhe 50 mm
* Außenwinkel, Höhe 50 mm

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller mit Kontaktklebstoff.

**Hersteller / Typ:**

(vom Bieter einzutragen)

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.